О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1118

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ

СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ"

В соответствии с пунктом 6 статьи 22 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2014, № 30, ст. 4220), частью 3 статьи 35 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381) и подпунктом 5.2.37 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586), приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61973) согласно [приложению](#P32) к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. и действует по 31 августа 2028 г.

Министр

А.А.КОЗЛОВ

Приложение

к приказу Минприроды России

от \_\_.\_\_.2021 № \_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 1118

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ

СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ"

1. В пункте 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61973) слова «действует по 31 августа 2022 г.» заменить словами «действует по 31 августа 2028 г.».

2. Внести следующие изменения в Методику разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей (далее - Методика):

1) в абзаце первом пункта 8 слова «ситуации, указанной в пункте 3» заменить словами «ситуаций, указанных в пунктах 3, 8.1 и 9»;

2) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Если в воде водного объекта, являющегося водотоком, в створе водозабора условная фоновая концентрация загрязняющих веществ, связанных с применяемыми технологиями и особенностями производственного (технологического) процесса на объекте организации-водопользователя, отнесенном к объектам I категории, за исключением объектов централизованных систем водоотведения поселений или городских округов, превышает норматив качества воды водного объекта, при условии осуществления водопользования одним водным объектом, являющимся водотоком, в пределах одного водохозяйственного участка для забора воды и сброса сточных вод, НДС по этим веществам разрабатываются на уровне значений, соответствующих условной фоновой концентрации загрязняющих веществ в створе водозабора, определяемой в соответствии с Порядком проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов, но не более фактического сброса загрязняющих веществ.

При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных водах определяется как максимальное значение концентрации за календарный год безаварийной работы предприятия из 5-ти предыдущих лет работы в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4220; 2019, № 30, ст. 4097) (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ), или из 7-ми предыдущих лет работы в случае предоставления расчета НДС в заявке на получение комплексного экологического разрешения либо декларации о воздействии на окружающую среду.

Разработка НДС в соответствии с абзацем первым настоящего пункта осуществляется в случае, когда объем сточных вод объекта I категории не превышает объем забора воды.

Также положения настоящего пункта не применяются для разработки НДС в отношении сточных вод, полученных от абонентов, а также сточных вод, отнесенных в соответствии с приказом Росстата от 27.12.2019 № 815 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов

федерального статистического наблюдения об использовании воды» к категориям качества воды СК, РВ, КД, РС, КР, ШР, БЛ, ЛВ.»;

3) в абзаце первом пункта 11 слова «расчетный НДС» заменить словами «фактический сброс».

4) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:

«14.1. При расчете НДС согласно пункту 8.1 настоящей Методики дополнительно представляются данные:

- об условной фоновой концентрации загрязняющего вещества в воде водного объекта, являющегося водотоком, в створе водозабора;

- об объеме забора воды (тыс. куб.м/год) с указанием водохозяйственного участка, водного объекта, географических координат водозабора с указанием системы координат и расстояния от устья.»;

5) пункт 3 приложения 1 к Методике изложить в следующей редакции:

«3. Место сброса сточных вод (водохозяйственный участок, водный объект, географические координаты выпуска сточных вод с указанием системы координат и расстояние от устья (для водотоков)) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»;

6) приложение 1 к Методике дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1.\* Место забора воды (водохозяйственный участок, водоток, географические координаты водозабора с указанием системы координат и расстояние от устья \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* – указываются при расчете НДС в соответствии с пунктом 8.1 Методики.».